湘潭市工业贸易中等专业学校          机电一体化竞赛实训平台招标公告

现将有关事项公告如下：
项目名称
湘潭市工业贸易中等专业学校机电一体化竞赛实训平台招标公告
项目内容  

实训平台由多个相对独立的模块组合而成，能够进行分组训练及系统构成练习。系统的每一个组成模块，相当于实际生产车间中的一台加工设备，学生在充分掌握了基础部分知识的基础上，理解这些知识的相互关联，训练综合分析问题、解决问题的能力。满足更高层次训练要求，还可以进行工程的设计规划、工程管理、生产过程的流通管理及工作小组及团队之间的交流和工作配合等课程的练习。
  
                                              
建设单位

湘潭市工业贸易中等专业学校

项目地点
湘潭市雨湖区高岭路2号
项目目标

为湘潭市工业贸易中等专业学校机电一体化竞赛实训平台服务。

采购方式
比选
采购需求

一、1.本项目要求是能达到中华人民共和国职业技能大赛水平的“机电一体化”相关的设备。供应商需提供设备制造商支持中华人民共和国职业技能大赛赛事的证明，并且能够提供含设备说明的历届大赛试题文件，响应文件内应提供证明文件。
2.满足机电相关专业实训教学和技能培训需求，如、气动课程、PLC 课程、电驱动课程、传感器课程，以及机电设备安装与调试课程，可向社会公众提供新技术展示、体验服务。（提供承诺函，格式自拟）
3.为确保项目进度以及建设的稳定，供应商应提供实训室布局及设备摆放三维效果图，响应文件内需体现，同时此次采购设备与采购人现有设备可以无缝对接，可以搭配出新的组合方式，并能够满足机电一体化国赛的技术要求，响应文件内提供组合后的照片。
4考虑设备的先进性要求，该系统为模块化系统，是由多个相对独立的模块组合而成，具备升级空间；（提供升级案例照片或视频证明材料），每个工作模块可以单独拼凑，提供工作站的组合列表和照片并加盖投标人公章。
5.考虑设备多方面的参赛要求：设备应包含中华人民共和国第一届和第二届职业技能大赛机电一体化赛项相关的模块，在机电一体化方面达到国内一流，世界同步的水平。（提供承诺函，格式自拟）。
6.响应供应商或其货物制造商拥有独立的售后及培训机构可对企业院校开展培训，可完成中华人民共和国职业技能大赛及省赛选拔赛的培训需求，能够提供及时有效的售后服务和师资培训。响应文件中提供完整的项目培训方案。
7.满足模块化教学和竞赛组合实训需求，除设备整体单元配套实训指导书以外，设备组成模块：杯体杯盖供料仓模块、电动摆动手模块、皮带输送模块还需独立配套专业实训指导书，内容需包含模块机构组成、工作流程、气动原理、电路部分和传感器部分等资料。投标文件提供实训指导书内容截图。
8.配套专业出版的教材要求基于所投产品控制模块箱和智能制造与 PLC 技术编著，教材截图与投标产品一致。教材配套 PPT、教学视频不低于 24 个。教材每个课程章节配置 1 个二维码（可通过手机扫码观看）。
9交流电源：单相三线～220V±10%50Hz。
10.工作环境：温度-10～50℃环境湿度≤90%无水珠凝结。
11.整体外形尺寸≥1400mm×700mm×1600mm（长×宽×高）。
12装置容量：≤3.0kVA。
 
合同履行期限

自合同签订之日起至项目完成止（实际以合同签订时间为准）该期限为项目建设运维服务期，提供免费上门运维服务。

服务期限
一年

比选要求
（1） 服务机构必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。（具有营业执照，提供有效期内营业执照（三证合一），征信记录复印件，营业范围必须含有相关信息）。
（2） 服务机构在近三年内在经营活动中无重大事故，无重大违法记录（包括无行政处罚、无行贿犯罪记录）的书面记录或说明。
（3） 响应与维修服务：在服务期内接到学校通知后12小时内响应；一般故障24 小时内到场、72 小时内修复；平台严重故障无法及时修复时，及时沟通并提供替代方案，尽快完成修复。
（4） 按要求提供报价。

报价文件的构成
（一）服务机构基本情况表。【格式自拟】
（二）服务机构必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。（具有营业执照，提供有效期内营业执照（三证合一）复印件。
（三）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的机构参加采购活动应当具备的条件。【格式自拟】
（四）服务机构在近三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括无行政处罚、无行贿犯罪记录）的书面记录或说明。【格式自拟】
（五）其他认为需要提供的资料。（包括但不限于人员、业绩和设备设施等等）【格式自拟】

提交报价文件的时间及方式
（一）时间：2026年10月8日起至2026年10月10日止，上午08:00-12:00，下午2:00-5:00。
（二）地点：湘潭市雨湖区高岭路2号
（三）联系人及电话：刘老师 15673215948
（四）方式：服务机构在公示期把营业执照和 法人本人(代理人)复印件盖公章送至敬业楼113办公室。逾期送达的项目组织单位不予受理。
（五）报价文件需装入文件袋密封，粘贴封条并加盖单位公章.

开标时间及地点

开标时间：2026年10月13日（星期二）上午10：30
开标地点：湘潭市工业贸易中等专业学校敬业楼312会议室（湘潭市雨湖区北二环高岭路2号）。

评标办法
投标最高限价为：392600元，本次评标采用“最低价中标法”。（开标会议现场报价）

采购项目的有关情况说明
为确保项目准确无误，请服务机构就服务项目进行实地勘查核实。如未对本项目进行实地勘察、服务商自行承担一切风险责任。

湘潭市工业贸易中等专业学校
2026年10月8日
                     
附件1                        
一、结构及功能组成 
1.供料工作单元 1 套 
1.1 供料工作单元功能要求：将不同方向的杯体工件通过检测、翻转成同一方向排列的工件并完成工件传输。要求满足职业技能大赛机电一体化技术要求，要求提供设备生产商提供满足技术要求的证明文件。单元结构组成要求：由杯体供料仓模块、翻转搬运手模块、皮带传输机、距离传感器模块、滑槽、挡片、阻隔器等模块组成，需提供实物配图。

1. 2技术要求： 
1）工作气压：0.4～0.6MPa 
2）电源电压：24 V DC 
3）方形/圆形工件尺寸：≥ 40 mm 
4）外形尺寸：≥350×700×450mm 
1.3 包含如下模块： 
1.3.1 供料仓模块功能： 
（1）供料仓模块功能要求：模块可以分离叠放在料桶管道内的杯体工件。由一个双作用气缸将其逐个推出。模块结构组成：透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。该模块可进行多平台升级，能够升级至少两种竞赛应用平台，投标文件中需提供升级后的竞赛平台设备实物图及竞赛现场照片并提供由官方出具的含有该模块的相关文件证明。 
（2）技术参数要求：工作电压：24VDC，工作气压：0.4～0.6MPa，圆形工件尺寸：≥40mm，圆形工件高度：15—28mm，外形尺寸：≥200×90×350mm。投标文件中需提供该模块装配爆炸图及对应的实物图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。 
▲（3）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15 针 IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。 
▲（4）配套供料仓模块数字孪生模型，该模型与实际设备 1:1 建模，可以进行虚拟调试及仿真，也可通过实物模型进行数字孪生训练。该模型还可与其他模型拼装成新的自动化生产线功能，投标文件中需提供该数字模型截图和拼装后新的生产线模型截图。 
1.3.2 翻转搬运手模块功能： 
（1）翻转搬运手模块功能要求：可以将工件翻转 180°，再置于原位。模块结构组成：由气动平行夹， 180°旋转气缸，滑块治具气缸，弧形夹爪，型材基体，方圆形地脚盘，电磁阀模块，传感器、电气接口模块等组成。由弧形夹爪夹紧工件，滑块治具气缸负责工件提升，旋转气缸执行工件翻转。根据要求也可对工件清空。投标文件中需提供对应的实物图及装配爆炸图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。 
（2）技术参数要求：工作电压：24VDC，工作气压：0.4～0.6MPa，圆形工件尺寸： ≥40mm，外形尺寸：≥180×120×280mm。 
（3）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15针 IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。 
（4）配套该模块数字孪生模型，该模型与实际设备 1:1 建模，可以进行虚拟调试及仿真，也可通过实物模型进行数字孪生训练。该模型还可与其他模型拼装成新的自动化生产线功能，投标文件中需提供该数字模型截图和拼装后新的生产线模型截图。
1.3.3 输送带模块功能：
（1）输送带模块功能要求：可以实现工件的双向传送。模块结构组成：由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器（含 2 路电磁铁驱动）、光纤传感器、电气接口模块等组成。主要功能：双向传送工件，电磁阻隔器的控制。投标文件中需提供对应的实物图及装配爆炸图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。
（2）技术参数要求：工作电压：24VDC，工件宽度：40mm，有效行程： ≥340mm，额定速度： 3.6m/min，DP15 母头（三排）接口，直流电机控制器（含2 路电磁铁驱动），外形尺寸：≥350×60× 120mm。
（3）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15 针IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。
（4）配套该模块数字孪生模型，该模型与实际设备 1:1 建模，可以进行虚拟调试及仿真，也可通过实物模型进行数字孪生训练。该模型还可与其他模型拼装成新的自动化生产线功能，投标文件中需提供该数字模型截图和拼装后新的生产线模型截图。
1.3.4 高度检测模块功能：
（1）高度检测模块功能要求：以光反射判断工件高度结构组成：由距离传感器、安装支架，高度调节杆、接线端子组成。安装于输送带上或工件座上。
（2）技术参数要求：工作电压：12VDC～24VDC±10%，模拟输出：输出范围：0V～5V（报警时： +5.2V）输出阻抗 100 Ω，数字输出： 1 路 PNP 数字输出，工件高度或长度：相差<10mm，测量中心距离：100mm，测量范围：±35mm，重复精度：70um，外形尺寸：≥40×850×210mm。
1.3.5 控制模块箱体：技术要求如下：
（1）DI16/DO16，数字量输入输出模块，AI8，模拟量输入模块，高速型，AQ4，模拟量输出模块， 2MB程序，7.5MB数据；集成3xRJ45 PN端口，1xDB9 PROFIBUS接口；安装导轨482mm；存储卡24 MB；
（2）1 根以太网电缆，≥6 米；
（3）Syslink 连接线 2 根；
（4）配套正版网线≥6m；
（5）要求配套正版编程软件；
1.3.6 Mini 控制面板
控制面板接口控制器要求包含按钮、开关、信号灯、未使用的输入口和未使用的输出口的信号接口。至少包含以下功能：
 按钮（开关）：
 启动（常开）
 停止（常闭）
 复位（常开）
 自动/手动（常开）
 LED 灯： 启动 LED 复位 LED
1.3.7 触摸屏
（1）显示器尺寸：≥7（寸）;
（2）分辨率：≥800*480;
（3）额定操作电压：DC24V;
（4）TFT（彩色）显示屏，支持多点触摸；
（5）支持网络通讯 PROFINET 环境的 HMI 基本功能，包含支架；
1.3.8 仿真盒
（1）要求材质为铝制外壳；
（2）≥8 路开关量输入、≥8 路开关量输出，≥2 路模拟量输入、≥2 路模拟量输出；
（3）8 路连续脉冲（1Hz—20KHz），分辨率 1Hz，支持 10、100、1K 快速调节；
（4）I0 和脉冲输出带 LED 显示；
（5）LCD 显示；
（6）配套电源线、开关量反交电缆、模拟量反交电缆；
▲（7）要求提供该模块的配套中文使用说明书。
1.3.9 系统移动平台
（1）要求结构紧凑、可移动。侧面和背面相应的通孔用于有序的电缆布置。车底错位安装直径 50 毫米万向带刹车脚轮，脚轮间无干涉；
（2）尺寸：高≤750mm；宽≤350mm；深≤700mm
（3）配套型材安装板：
a）材质：铝合金面板，8-10μ阳极本色氧化喷砂处理；
b）厚度：≥32mm
c）铝板外观参考尺寸： 700mm*700mm
1.3.10 教学资源
（1）制造商需能提供与设备配套的用于竞赛训练的国赛或省赛试题资料 5 套。
▲（2）需配套正式出版的教材资料，提供与设备相匹配的教学内容的截屏并圈出匹配内容。
（3）需配套工作单元整体的实训指导书或工作手册，内容包含且不限于工作站气路电路回路图及装配图。
1.3.11、ET 200SP 分布式 I/O
支持 PROFINET 和 PROFIBUS，单个模块最多支持 16 通道，直插式端子，无需工具单手可以完成接线 ，输入电源：AC220V 10A；直流输出：DC24V/4A；预留扩展接口，方便扩展模拟量等模块；集成DI/DQ/AI/AQ的PCI工控总线接口，快速连接至控制对输入输出接口，避免复杂的电气连接线； 1个接口模块M155-6PN 带有服务模块，PROFINET通信方式 1个总线适配器模块BA2xRJ45 ； 1个数字量16输入模块DI16*24V DC； 1个数字量16输出模块DQ16*24VCD/0.5A； 1个模拟量4输入模块AI4*U/I； 1个模拟量4输出模块AQ4*U/I， 3个基座单元； 1个基座单元
2.包装工作站：
2.1 功能要求：对杯型壳体、盖子供给、传送、加盖及包装质量检测。结构组成：供料仓模块、杯盖供料模块、自适应吸盘搬运手模块、皮带输送机 1 模块、平转阻隔器模块、龙门检测 1 模块、 1 位载货台模块、电气接口转换模块、过滤减压阀模块等组成，需提供实物配图。
2.2 技术要求：
（1）工作气压：0.4～0.6MPa
（2）电源电压：24VDC（3）方形/圆形工件尺寸：≥40mm
（4）外形参考尺寸：350×720×400mm
（5）龙门检测范围：0-40mm、模拟量输出：1～5V
（6）搬运手水平位移最大距离 120mm、
（7） 自适应距离≥ 25mm
2.3 包含如下模块：
2.3.1 供料仓模块功能：
（1）供料仓模块功能：模块可以分离叠放在料桶管道内的杯体工件。由一个双作用气缸将其逐个推出。该模块可进行多平台升级，能够升级至少两种竞赛应用平台，投标文件中需提供升级后的竞赛平台设备实物图及竞赛现场照片。
（2）模块结构组成：透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供对应的实物图及装配爆炸图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。
（3）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15针 IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。
（4）技术要求：
1） 工作电压：24VDC
2） 工作气压：0.4～0.6MPa
3） 圆形工件尺寸： ≥40mm
4） 圆形工件高度：15—28mm
5) 外形尺寸：≥200×90×350mm。
2.3.2 杯盖供料仓模功能：
（1）杯盖供料仓模功能：要求模块可以分离叠放在料桶管道内的杯盖工件。由一个双作用气缸将其逐个推出。模块结构组成：透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。
（2）技术数据：
1） 工作电压：24VDC
2） 工作气压：0.4～0.6MPa
3） 圆形盖子尺寸：≥40mm
4） 圆形盖子高度：6—10mm
5) 外形尺寸：≥200×90×350mm。
2.3.3 自适应吸盘搬运手模块功能要求：
▲（1） 自适应吸盘搬运手模块功能要求：可以利用真空吸盘，吸取杯体、杯盖、杯芯进行搬运、组合及装配模块结构组成：多层吸盘、侧配管、双杆气缸、柱形方杆气缸、气缸支架、立柱、地脚盘、电磁阀、单相调节阀、位置传感器、真空发生器、真空传感器、减压阀、电气接口模块等组成。投标文件中需提供对应的实物图及装配爆炸图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。
（2）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15针 IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。
（3）配套该模块数字孪生模型，该模型与实际设备 1:1 建模，可以进行虚拟调试及仿真，也可通过实物模型进行数字孪生训练。该模型还可与其他模型拼装成新的自动化生产线功能，投标文件中需提供该数字模型截图和拼装后新的生产线模型截图。
（4）技术数据：
1） 工作电压：24VDC
2） 工作气压：0.4～0.6MPa3) 推送距离 60mm
4） 水平位移距离 120mm、
5） 自适应距离 25mm
6) 外形尺寸：≥210×80×400mm
2.3.4 模拟量光闸检测模块功能：
（1）模拟量光闸检测模块功能要求：以光通过量与光反射判断工件高度与工件颜色结构组成：由两组模拟光电放大器、一组对照光栅，一组扩散反射式光纤与传感器安装架所组成。安装于输送带上或工件座上。投标文件内需提供此模块的实物图片。
（2）技术数据：
1） 工作电压：24VDC
2） 龙门高度检测范围：0-40mm、模拟量输出：DC1~5V
3） 龙门高度检测：1 路数字输出（PNP）
4） 颜色判断：模拟量输出：DC1~5V,DC0~10V 或 4～20mA 可通过参数配置
5） 方形/圆形工件尺寸：≥40mm
6) 外形尺寸：≥100×35×120mm。
2.3.5 输送带模块功能：
（1）输送带模块功能：可以实现工件的双向传送。模块结构组成：由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器（含 2 路电磁铁驱动）、光纤传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供对应的实物图及装配爆炸图，展示装配逻辑，可遮盖专利结构，标注核心部件的通用规格，无需具体尺寸。
（2）技术数据：
1） 工作电压：24VDC
2） 最大工件宽度：≥40mm
3） 有效行程：≥340mm。
4） 额定速度：≥3.6m/min
5） DP15 母头（三排）接口
6） 直流电机控制器（含 2 路电磁铁驱动）
7) 外形尺寸：≥350×60×120mm
（3）投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于设备简介外观图、模块硬件结构组成图、工作流程、气动原理图、电气接线图、15针 IO 端子对应的颜色及说明图表等，提供相关截图证明。
（4）配套该模块数字孪生模型，该模型与实际设备 1:1 建模，可以进行虚拟调试及仿真，也可通过实物模型进行数字孪生训练。该模型还可与其他模型拼装成新的自动化生产线功能，投标文件中需提供该数字模型截图和拼装后新的生产线模型截图。
2.3.6 控制模块箱体：
（1）2 个 24V4mm 安全插座，2 个 0V4mm 安全插座，1 个接地 4 毫米安全插座。
（2）工作存储 250KB/1MB；本体带 ≥32 路数字量输入，≥32 路数字量输出，≥5 路模拟量输入，≥2 路模拟量输出。其中带 6 路计数器，最大输入频率100KHz ·1 个 MMC存储卡，≥24MB;1根以太网电缆， ≥6 米；1 根导轨≥482mm;
（3）集成 2xPN 端口；
（4）Syslink 连接线 2 根
（5）配套正版网线≥ 6m
（6）要求配套正版编程软件
2.3.7 Mini 控制面板 
控制面板接口控制器要求包含按钮、开关、信号灯、未使用的输入口和未使用的输出口的信号接口。至少包含以下功能： 
•按钮（开关）： 
•启动（常开） 
•停止（常闭） 
•复位（常开） 
•自动/手动（常开） 
•LED 灯： 启动 LED 复位 LED 
2.3.8 仿真盒 
1） 铝制外壳； 
2） ≥ 8 路开关量输入、≥ 8 路开关量输出，≥ 2 路模拟量输入、≥ 2 路模拟量输出； 
3） 8 路连续脉冲（1Hz—20KHz），分辨率 1Hz，支持 10、100、1K 快速调节； 
4） I0 和脉冲输出带 LED 显示； 
5) LCD 显示； 
6） 配套电源线、开关量反交电缆、模拟量反交电缆 
7） 要求提供该模块的配套中文使用说明书。 
2.3.9 系统移动平台 
（1）要求结构紧凑、可移动。侧面和背面相应的通孔用于有序的电缆布置。车底带万向带刹车脚轮，脚轮间无干涉；底车内设调平地脚。 
（2）尺寸：高≤750mm；宽≤350mm；深≤700mm 
（3）配套型材安装板技术要求：a）材质：铝合金面板、8-10μ阳极本色氧化喷砂处理 
b）厚度：≥32mm 
c）铝板外观参考尺寸：700mm*700mm
▲（4）提供满足以上功能结构要求的产品图纸设计图并加盖投标人公章。
2.3.10 触摸屏
（1）显示器尺寸：≥7（寸）;
（2）分辨率：≥800*480;
（3）额定操作电压：DC24V;
（4）TFT（彩色）显示屏，支持多点触摸；
（5）支持网络通讯 PROFINET 环境的 HMI 基本功能，包含支架；
2.3.11 加工工件
≥6 个黑色外壳
≥6 个红色外壳
≥6 个银色外壳
≥6 个透明外壳
外径 ≥D 40 mm 高度 ≥H 25 mm 容积 ≥V 15 ml  ≥24个工件盖，其中黑色和灰色各≥12个；
2.3.12 三排15针单头电缆6根
用于机电一体化模块和开放端子相连接的电缆，单头15芯电缆；
技术数据
线芯：≥15 x 0.34 mm²
长度：≥2.0 M

输送带25模块
功能：可以实现工件的双向传送。 
模块结构组成：由传送带中驱模块（直流减速电机，涨紧调节驱动轮）、纠偏调节机构、输送皮带、旋转编码器、远程IO、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。
主题：双向传送工件，电磁阻隔器控制、能耗制动控制
技术数据：
电源电压：DC 24V 
最大工件宽度：40 mm
有效行程：700mm
运行速度：5m/min
外形尺寸：700×60×120 mm
编码器：接口类型：HTL / Push pull，编码器分辨率：2000线
DP15母头（三排）接口
直流电机驱动器(含2路电磁铁驱动) 
外形尺寸：700×60×120 mm
远程IO：
数字输入和输出：32 x PNP（可配置输入输出）有高速计数功能
输出电流：0.5A
电源拓展模块：10路、2A/每路
网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口
支持的协议：PROFINET
培训内容：
纠偏调整
皮带张紧调整
光纤传感器检测调整应用
传送带旋转编码器定位控制
远程IO应用
PLC程序设计
调试运行
灌装单元1
功能：对杯型工件传送、灌装、重量和误差控制
结构结构组成：由固体颗粒灌装模块、皮带输送机1模块、摆动搬运手模块、称重模块、平转阻隔器模块、电气接口转换模块、过滤减压阀模块等组成。
技术数据：
工作电压：24 V DC 
工作气压：0.4～0.6MPa
方形/圆形工件尺寸：最大 40 mm
灌装重量范围：0-300g，输出电压范围：0-10V
称重模块分辨率：0.01g
外形尺寸：350×700×330mm
培训内容：
气动技术应用
管路连接和电线连接
模拟量采集及控制
控制器程序设计
触摸屏控制与监控
灌装重量及误差控制
订单控制
龙门检测分拣单元
功能：对杯形壳体、盖子的高度、特征进行检测和分拣
结构结构组成：皮带输送机模块、龙门检测模块、电动单向平转阻隔模块、滑槽模块、传感器、电磁驱动器、电气接口转换及C接口模块等组成。
技术数据：
工作电压：24V DC
工作气压：0.4～0.6MPa
方形/圆形工件尺寸：最大 40 mm
龙门高度检测范围：0-40mm、模拟量输出：DC1~5V；龙门高度检测：1路数字输出（PNP）
模拟输出（颜色判断）：DC1~5V
滑槽：3个
电磁驱动器：1个
电动单向平转阻隔模块2个
外形尺寸：350×700×330mm
培训内容：
气动技术应用
管路连接和电线连接
模拟量采集及控制
模拟量光栅传感器应用
控制器程序设计
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