湘潭市工业贸易中等专业学校           双重预防体系建设项目招标公告
湘潭市工业贸易中等专业学校现对双重预防体系建设项目进行招标采购，欢迎有经营资质，有实力、服务好的响应单位参与招标采购活动。现将有关事项公告如下：
项目名称
湘潭市工业贸易中等专业学校双重预防体系建设项目招标公告
项目内容   
依据国家、湖南省、长沙市关于校园安全双重预防体系建设的法法规与政策文件，落实“关口前移、预防为主”要求，制定学校双防体系责任制度；成立以书记或校长为第一责任人的双重预防体系建设工作领导小组，统筹推进实施，注册安全工程师团队到校提供全流程标准化服务，从风险辨识、隐患排查到数据录入、培训指导，帮学校把基础工作全部做透，再用信息化系统实现闭环管理，让安全管理从应付检查变成真正管用，实现风险管控与隐患治理的常态化、标准化。   
具体服务见附件1                                           
建设单位
湘潭市工业贸易中等专业学校
项目地点
雨湖区高岭路2号
项目目标
指导湘潭市工业贸易中等专业学校进行学校双重预防体系建设工作，健全相关制度，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成部门监管有效、学校责任落实、师生参与有序的工作格局，全面提升学校安全整体预控能力，夯实遏制安全事故的坚实基础。
采购方式
比选
采购需求
根据委托人提供的资料和要求，对湘潭市工业贸易中等专业学校双重预防体系建设项目进行相应的服务。
合同履行期限
自合同签订之日起至项目完成止（实际以合同签订时间为准）该期限为项目建设运维服务期，提供免费上门运维服务。
服务期限
一年
比选要求
（1） 服务机构必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。（具有营业执照，提供有效期内营业执照（三证合一），征信记录复印件，营业范围必须含有相关信息）。
（2） 服务机构在近三年内在经营活动中无重大事故，无重大违法记录（包括无行政处罚、无行贿犯罪记录）的书面记录或说明。
（3） 响应与修复：在服务期内接到学校通知后12小时内响应；一般故障24 小时内到场、72 小时内修复；关键系统无法及时修复时，及时沟通并提供替代方案，尽快完成修复。
（4） 按要求提供报价。
报价文件的构成
（一）服务机构基本情况表。【格式自拟】
（二）服务机构必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。（具有营业执照，提供有效期内营业执照（三证合一）复印件。
（三）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的机构参加采购活动应当具备的条件。【格式自拟】
（四）服务机构在近三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括无行政处罚、无行贿犯罪记录）的书面记录或说明。【格式自拟】
（五）其他认为需要提供的资料。（包括但不限于人员、业绩和设备设施等等）【格式自拟】
提交报价文件的时间及方式
（一）时间：2026年9月28日起至2026年9月30日止，上午08:00-12:00，下午2:00-5:00。
（二）地点：湘潭市雨湖区高岭路2号
（三）联系人及电话：刘老师 15673215948
（四）方式：服务机构在公示期把营业执照和 法人本人(代理人	)复印件盖公章送至敬业楼113办公室。逾期送达的项目组织单位不予受理。
（五）报价文件需装入文件袋密封，粘贴封条并加盖单位公章.
选定方式
经审查符合条件的比选单位按综合评估法的方式产生，限定综合评估入围1家机构为我校提供服务。
采购项目的有关情况说明
为确保项目准确无误，请服务机构就服务项目进行实地勘查核实。如未对本项目进行实地勘察、服务商自行承担一切风险责任。
开标时间及地点
开标时间：2026年10月9日（星期五）上午10：00
开标地点：湘潭市工业贸易中等专业学校敬业楼312会议室（湘潭市雨湖区北二环高岭路2号）。

湘潭市工业贸易中等专业学校
2026年9月28日
                     

附件1                        

服务清单
	湘潭市工业贸易中等专业学校双重预防体系建设项目报价清单

	序号
	设备名称
	服务内容参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
	备注

	1
	双重预防体系建设方案
	（1）协助学校成立双重预防体系建设工作小组，包括学校主要负责人、领导班子成员、相关部门负责人，确定岗位职责；
（2）编制双重预防体系制度：双重预防体系建设责任制度、安全风险辨识管控制度、隐患排查治理制度；
（3）依据学校建筑布局、周边环境、设施设备、教学和生活流程等制定符合学校现状的双重预防体系建设方案。
	1
	套
	
	
	

	2
	风险辨识评估服务
	一、划分风险单元
按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，进行风险点划分。做到范围全覆盖、风险无遗漏。
二、风险辨识
现场踏勘、辨识校园及周边管理区域内的所有安全风险，分析和确定其可能导致的安全事故及级别
三、风险评估
（1）根据安全风险辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能引发的事故类型；
（2）采用作业条件危险性评价法、人员可靠性分析法、危险指数法、安全检查表法、预先危险分析、事件树分析、事故树分析、故障类型及影响分析、矩阵法等方法的结果基础上结合学校现场经验和管控难易程度、可能导致的事故类型和严重程度进行分析并确定风险的大小和等级，依次按风险等级从高到低划分为重大、较大、一般、低风险四个等级，对应红、橙、黄、蓝四种风险颜色；
（3）依据风险辨识情况结合现场实际情况评估并标明学校风险点现状，提出相应的管控措施。
四、分级管控
建立安全风险辨识管控清单，包含：风险点类别、场所部位、风险等级、事故类型、责任部门、责任人、管控措施、应急处置措施等；分别明确领导层、管理层、教职工层的风险管控职责，逐级落实责任；
五、风险公告
（1）风险告知卡：根据风险评估结果，编制风险告知卡。（位置、名称、类型、等级、编号、主要危险因素描述、可能造成的后果、主要风险控制措施、警示标识、应急处理措施、应急联系电话、责任人、巡查二维码）；
（2）风险四色图：制作学校风险位置标注的四色图；红色：重大风险；橙色：较大风险；黄色：一般风险；蓝色；低风险；
（3）风险公告栏：编制学校重大风险公告栏内容（如有）。
	1
	项
	
	
	

	3
	隐患排查服务
	一、实施排查
安全工程师对学校进行全面的隐患排查，包含但不限于：
（1）校舍建筑安全：检查建筑墙面是否有裂纹；建筑是否有倾斜、地基沉降；外墙是否有脱离、渗水；玻璃幕墙是否牢固；窗户玻璃是否损害脱落；
（2）消防安全：消防设施设备检查；消防通道检查；消防管理制度建立和执行；消防设备维保是否有外请专业公司；
（3）设施设备：本体结构；操作规程；人员操作；安全防护；警示标识等；
（4）食品安全：食品储存；食品安全各项台账；现场硬件配备；食品采购加工；
（5）实验室安全：实验室通风装置；防护设施；防盗功能；规章制度；危化品管理；
（6）三防建设：重点部位监控存储时间以及点位设置，一键报警设备；人防配备比例；物防配备清单；
（7）特种设备：使用登记证；维护保养；安全附件等；
（8）道路交通：警示标识；人车分流；培训台账；校车等；
（9）应急管理：应急预案；组织架构；应急器材、人员配备；应急演练等；
（10）校园周边：周边环境、交通安全、是否有可能影响学校的高危场所情况。
二、治理建议
（1）对隐患排查过程中发现的安全隐患进行分析，明确其类型、级别、原因、隐患的危害程度，并协助学校制定治理措施；
（2）对隐患排查过程中发现的重大安全隐患协助学校及时上报，并协同学校编制重大隐患排查记录和重大隐患治理方案：治理任务、责任机构和人员、治理措施、经费和物资保障落实、治理时限和要求、防控措施和应急预案；
（3）对隐患排查过程中发现的重大安全隐患协助学校及时上报，并编制重大隐患报告：隐患现状及产生的原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患治理方案等。
三、报告编制
（1）编制学校安全隐患排查治理台账模板主要包括：日常隐患排查清单、综合性检查隐患排查清单、专项隐患排查治理清单；
（2）编制隐患排查报告：整体整改建议、隐患统计、排查记录、整改依据、整改建议。
	1
	次
	
	
	

	4
	双重预防体系工作培训
	（1）对学校双重预防体系建设负责人和具体落实人员进行培训，使其具备相应的理论知识和业务能力；
（2）对教职工开展双重预防体系工作培训，使其掌握相关理论知识，具备与其岗位对应的风险管控和隐患排查治理能力；
（3）培训内容：双重预防体系建设概述、建设基本要求、风险分级管控体系建设成果、隐患排查治理体系建设成果。
	2
	次
	
	
	

	5
	建设成果印制
	校园安全风险告知卡：制作和张贴风险告知卡。长宽：400*300mm，材质：亚克力。
	140
	张
	
	
	

	
	
	校园风险四色图：制作和张贴学校风险位置标注四色图。长宽≤1200*600mm，材质：亚克力。
	1
	块
	
	
	

	
	
	建设报告书：1本，A4纸。
	3
	本
	
	
	

	6
	数据录入服务
	（1）“湖南省校园安全数字化管理和应急指挥系统”的教职工账号开通、权限设置；
（2）学校基础信息、四个百分百信息、组织和制度信息、风险点位、隐患信息的数据录入；
（3）访客码、值班岗、护学岗、安保巡防点二维码的设置和制作；
（4）提供操作手册、操作视频，并进行平台使用培训；
（5）软件系统各项数据报表的导出；
（6）提供7*24小时的客服服务，解答软件平台的日常使用操作问题。
	1
	项
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